Приложение к ОМ

Тестовые задания
	№
	Задание 
	Правильный ответ 

	ОПК-2. Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических и социальных ограничений

	ОПК-2.1 Участвует в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экологических ограничений

	Дисциплина: Промышленная экология

	1
	Выберите один правильный ответ

Какой технологический процесс или оборудование наиболее эффективно решает задачу снижения выбросов диоксида серы (𝑆𝑂2) из отходящих газов агломерационных фабрик и медеплавильных печей?

а) Электрофильтр для улавливания пыли.

б) Скруббер Вентури для охлаждения газа.

в) Установка десульфуризации дымовых газов методом мокрой известняковой очистки.
г) Дезодорация воздуха с помощью химических нейтрализаторов запаха.

	(в) 
Установка десульфуризации дымовых газов методом мокрой известняковой очистки).

	2
	Установите соответствие между объектом проектирования и критерием эффективности/результатом.
№

Объект проектирования / Инженерное решение

Буква

Критерий экологической эффективности / Результат

1

Проектирование акустической защиты (установка шумоглушителей и сооружение звукоизолирующего кожуха).

А

Снижение индекса загрязнения воды (ИЗВ) в принимающем водном объекте до нормативных значений «чистая» или «умеренно загрязненная» за счет отсутствия сброса продувочных вод.

2

Проектирование замкнутого цикла водооборота для охлаждения прокатных валков металлургического стана с использованием радиальных отстойников.

Б

Отсутствие пылевых выпадений на почве вблизи факела выброса и снижение концентрации мелкодисперсной пыли [image: image2.png]


на границе жилой застройки ниже 0,05 мг/м³.

3

Проектирование санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия I класса опасности с высадкой трехъярусной полосы зеленых насаждений (деревья + кустарники + газоны).

В

Обеспечение уровня звукового давления (шума) в ночное время на границе ближайшей жилой застройки не выше 45 дБА согласно СанПиН.


	1 — В
2 — А
3 — Б


	3
	Закончите предложение

Акузическое воздействие завода на прилегающие жилые районы нормируется через уровни звукового давления, измеряемые в децибелах (дБА), для чего проектом могут быть предусмотрены _______и _______.


	звукоизолирующие кожухи на оборудовании и шумозащитные экраны

	4
	Закончите предложение

Согласно концепции наилучших доступных технологий (НДТ), при реконструкции заводов приоритет отдается решениям, которые обеспечивают ресурсоэффективность и минимизацию образования отходов в источнике их возникновения (принцип _______).

	превентивности

	5
	Закончите предложение

Проектирование дренажных систем на промплощадке должно исключать смешивание ливневых (поверхностных) стоков с _______.

	производственными или хозяйственно-бытовыми сточными водами

	6
	Закончите предложение

Для снижения углеродного следа при проектировании металлургических агрегатов внедряются технологии улавливания и утилизации конвертерного газа (СОГ) для выработки _______.

	электроэнергии или тепла

	7
	Закончите предложение

Комплексный показатель, отражающий нагрузку на территорию от всех видов антропогенного воздействия и используемый при территориальном проектировании, называется _______.

	индексом качества окружающей среды или экологической емкостью территории

	8
	Вставьте пропущенное слово
Установка каталитического нейтрализатора в системе выхлопа автомобиля направлена на _______ оксидов азота ([image: image4.png]NO,



) до молекулярного азота ([image: image6.png]


) и воды.

	восстановление

	9
	Вставьте пропущенное слово
При расчете рассеивания выбросов в атмосфере используется математическая модель (УПРЗА), учитывающая климатические параметры местности, такие как среднегодовая _______ и температурные инверсии.

	роза ветров

	10
	Закончите предложение

Для учёта региональных экологических особенностей при проектировании промышленного объекта необходимо изучить данные о_______.

	фоновых концентрациях

	11
	Закончите предложение

Процесс окисления диоксида серы (𝑆𝑂2) в триоксид серы (𝑆𝑂3) в контактном аппарате при производстве серной кислоты является примером повышения экологической эффективности за счет внедрения принципа _______.

	безотходности (утилизация отходящего газа)

	12
	Вставьте правильное словосочетание
Отходы производства делятся на классы опасности; _______ требуют обязательного паспортизации и хранения в герметичной таре на специально оборудованных площадках.

	чрезвычайно опасные отходы (I класс)

	13
	Закончите предложение

Для определения границ санитарно‑защитной зоны проектируемого объекта выполняют расчёт_______.


	рассеивания примесей

	14
	Закончите предложение

Чтобы обосновать выбор площадки для строительства цеха с учётом экологических ограничений рядом с водоемами, нужно проанализировать расположение относительно_______.


	водоохранных зон

	15
	Закончите предложение

Чтобы оценить ресурсную эффективность и объёмы образования отходов на участке гальваники, в проектной документации строят_ ________________ .

	материальный баланс

	16
	Закончите предложение

Зона вокруг промышленного предприятия, предназначенная для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха до гигиенических нормативов и создания барьера между производством и жильем, называется _______.

	санитарно-защитной зоной (СЗЗ)

	17
	Закончите предложение
Для подтверждения соответствия проекта экологическим требованиям в составе документации проводят_______ .

	оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)

	18
	Закончите предложение

Для улавливания мелкодисперсной пыли из отходящих газов электросталеплавильных печей при проектировании выбирают аппараты мокрой очистки — скрубберы, а для сухих тонкодисперсных пылей — _______.

	электрофильтры

	19
	Вставьте правильное словосочетание

Технологический процесс, при котором сточные воды после очистки возвращаются в производственный цикл без сброса в природные водоемы, называется системой _______ или бессточной технологией.

	оборотного водоснабжения

	20
	Закончите предложение

При проектировании нового цеха норматив предельно допустимых выбросов (ПДВ) устанавливается исходя из того, чтобы суммарная концентрация загрязняющих веществ на границе жилой застройки не превышала _______.

	предельно допустимую концентрацию (ПДК)

	ОПК-2.2. Использует и проектирует современные технологические процессы в области производства и обработки металлов

	Дисциплина: Основы производства и обработки металлов

	21
	Выберите один правильный ответ

Для минимизации остаточных напряжений и коробления после механической обработки крупногабаритной стальной детали в технологический процесс включают: 
а) старение;
б) отпуск;
в) криогенную обработку;
г) дробеструйную обработку. 
	 б) отпуск

	22
	Выберите один правильный ответ
При проектировании процесса горячей объёмной штамповки заготовки из легированной стали ключевым параметром, определяющим температурный интервал деформирования, служит:
а) предел прочности при растяжении;
б) температура начала и конца рекристаллизации;
в) температура плавления;
г) модуль упругости.
	б) 
температура начала и конца рекристаллизации

	23
	Соотнесите вид обработки металлов давлением с характерной областью применения:
№

Современный технологический процесс

Буква

Область применения / Типовые детали машин

1

Прокатка
А

Изготовление коленчатых валов
2

Волочение
Б

Производство сортового проката (уголок, швеллер)
3

Прессование
В

Получение проволоки малого диаметра
4

Штамповка
Г

Изготовление профилей из алюминиевых сплавов

	1 — Б
2 — В
3 — Г
4 — А

	24
	Соотнесите метод литья с его преимуществом:
№

Метод литья

Буква

Преимущество
1

Литьё в кокиль
А

Высокая точность и чистота поверхности
2

Литьё по выплавляемым моделям
Б

Возможность получения тонкостенных сложных отливок
3

Центробежное литьё
В

Повышенная плотность металла в отливке
4

Литьё под давлением
Г

Высокая производительность и повторяемость

	1 — Г
2 — Б
3 — В
4 — А

	25
	Вставьте правильное словосочетание

________ - два технологических процесса, которые целесообразно комбинировать при производстве высокопрочных крепёжных изделий (болтов, шпилек) из легированной стали. 
	горячая штамповка и термическая обработка (закалка и отпуск)

	26
	Вставьте правильное словосочетание

Для снижения массы деталей машин при сохранении прочности современный инженер-проектировщик закладывает в конструкцию элементы_______, которые наиболее эффективно реализуются методами аддитивного производства из металлических порошков.
	топологической оптимизации

	27
	Закончите предложение

Повышение стойкости литейных форм при производстве лопаток ГТД достигается путем направленной кристаллизации или монокристаллического литья, что предотвращает разрушение детали от _______.

	ползучести при высоких температурах

	28
	Закончите предложение

При проектировании автоматизированных линий штамповки использование сервопрессов вместо традиционных кривошипных позволяет гибко управлять скоростью деформирования в процессе рабочего хода, предотвращая появление _______.

	разрывов металла при вытяжке сложных деталей

	29
	Вставьте пропущенные слова
Технология электрохимической обработки (ЭХРО) применяется для изготовления сложнопрофильных полостей в жаропрочных никелевых сплавах, так как их высокая _______ и _______ делает механическое резание экономически нецелесообразным.


	прочность и вязкость

	30
	Вставьте правильное словосочетание

В современном прокатном производстве для получения ультрамелкозернистой структуры стали используют термомеханическую обработку с применением _______ сразу после выхода раската из последней клети стана.

	ускоренного ламинарного охлаждения

	31
	Закончите предложение
Чтобы обеспечить высокую поверхностную твёрдость и износостойкость кулачка распределительного вала при сохранении вязкой сердцевины, применяют__________

	цементацию

	32
	Закончите предложение

Использование смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на водной основе с минимальным содержанием масла (MEC/MQL) в современных станках направлено на соблюдение _______.

	экологических ограничений и снижение затрат на утилизацию токсичных отходов

	33
	Закончите предложение

При выборе способа выплавки особоответственной легированной стали для минимизации содержания неметаллических включений и газов применяют_______.

	электрошлаковый переплав

	34
	Закончите предложение

Для обеспечения усталостной долговечности зубчатых колес современного редуктора вертолета после закалки ТВЧ проводят дробеструйный наклеп, создающий в поверхностном слое _______.

	остаточные напряжения сжатия

	35
	Вставьте правильное словосочетание

В отличие от традиционного травления, современная технология фотохимической обработки (ФХО) тонколистовых деталей позволяет получать изделия с_______, сохраняя исходные свойства ленты.


	нулевым наклепом и отсутствием заусенцев

	36
	Закончите предложение
Чтобы минимизировать коробление длинномерной детали из стали У8А при термической обработке, выбирают режим________ .
	 ступенчатая закалка

	37
	Вставьте правильное словосочетание

Проектирование технологии производства сварных труб большого диаметра требует обязательного этапа _______ для снятия остаточных напряжений и придания точной геометрической формы.

	экспандирования (гидравлического раздачи трубы изнутри)

	38
	Закончите предложение

При проектировании литейного процесса для отливки сложной формы из серого чугуна для улучшения заполняемости формы и снижения дефектов применяют_______.

	подогрев формы

	39
	Закончите предложение

Чтобы избежать роста зерна и снижения ударной вязкости при термообработке доэвтектоидной стали, температуру нагрева под закалку выбирают_______.

	выше Ас3

	40
	Закончите предложение
Чтобы минимизировать риск образования трещин при сварке высокоуглеродистой стали, перед сваркой выполняют_______ .
	подогрев


И.о. директора ПИ (филиала) 

ДГТУ в г. Таганроге             _________________        Старченко Ирина Борисовна        
6

