Приложение к ОМ

Тестовые задания
	№
	Задание 
	Правильный ответ 

	ОПК-5. Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств

	ОПК-5.1 Демонстрирует способность к выполнению поставленных задач с использованием информационных технологий

	Дисциплина: Инженерная и компьютерная графика

	1
	Выберите один правильный ответ

Для чего применяют местный разрез? 
А) чтобы показать внутреннюю форму небольшой части предмета;
Б) чтобы уменьшить количество видов;
В) чтобы упростить построение аксонометрии;
Г) чтобы заменить сечение. 

	(А)

чтобы показать внутреннюю форму небольшой части предмета;

	2
	Установите соответствие между прикладным аппаратно-программным средством (левая колонка) и научно-исследовательской или проектной задачей 
Информационная технология

Задача профессиональной деятельности

А. Системы автоматизированного проектирования (CAD)

1. Обеспечение одновременного доступа группы конструкторов к актуальной сборке редуктора и контроль версий деталей
Б. Системы автоматизации производства (CAM)
2. Создание ассоциативного чертежа детали по готовой твердотельной модели с автоматическим обновлением видов

В. Системы управления жизненным циклом изделия (PLM/PDM)

3. Подготовка управляющей программы (G-кода) для пятикоординатного фрезерного станка


	А — 2.

Б — 3.

В — 1.



	3
	Закончите предложение

Толщина основной сплошной толстой линии, предназначенной для видимых контуров предмета, в зависимости от размера и сложности изображения выбирается в пределах от 0,5 до_______.

	1,4 мм

	4
	Закончите предложение

При нанесении размерных линий на чертеж расстояние от контура изображения до первой размерной линии должно быть не менее_______.

	10 мм

	5
	Закончите предложение

Выносные линии должны выходить за край стрелки размерной линии примерно на величину её длины, которая по стандарту составляет_______.

	3...5 мм

	6
	Закончите предложение

Скрытые линии невидимого контура изображаются штриховой линией, толщина которой по отношению к основной линии обычно принимается равной_______.

	b/2 (половине толщины основной линии)

	7
	Напишите ответ
Как называется вид документа, содержащий изображение изделия и данные для его изготовления и контроля?
	чертёж

	8
	Напишите ответ
Какой вид проекции чаще всего используют в инженерной графике для построения наглядных изображений?
	аксонометрия

	9
	Напишите ответ
Как обозначается масштаб, если изображение выполнено в натуральную величину?
	1:1

	10
	Закончите предложение

Конусность цилиндрической поверхности определяется как отношение разности диаметров к длине и обозначается символом_______.

	K

	11
	Закончите предложение

Шероховатость поверхности, полученная удалением слоя материала (точением, фрезерованием), обозначается основным знаком, напоминающим_______.

	галочку (V-образный знак)

	12
	Закончите предложение

Для точного позиционирования курсора относительно характерных точек объектов (середина, центр, квадрант) в САПР используется режим объектной_______.

	привязки

	13
	Закончите предложение

Временные вспомогательные линии построения, которые не выводятся на печать, в AutoCAD называются_______.

	лучами (RAY) или конструкционными линиями (XLINE)

	14
	Закончите предложение

Чтобы объединить несколько примитивов в единый сложный объект, который можно копировать как одно целое, используется команда создания_______.

	блока

	15
	Напишите ответ
Какой параметр в CAD определяет точность построения кривых и сглаживания рёбер?
	допуск

	16
	Закончите предложение

Изменение вида чертежа без изменения его реальных геометрических размеров в пространстве модели осуществляется с помощью инструмента_______.

	масштабирования

	17
	Напишите ответ
Какой метод используют для визуализации внутренних элементов сборки без разборки?
	взрыв-схема

	18
	Напишите ответ
Как называется документ, содержащий перечень деталей, входящих в сборочную единицу?
	спецификация

	19
	Закончите предложение

Для заполнения замкнутых контуров узором, имитирующим кирпичную кладку или металл, применяется команда_______.

	штриховки


	20
	Напишите ответ
Как называется процесс преобразования 3D-модели в плоский чертёж с видами и разрезами?
	проекционное черчение

	21
	Напишите ответ
Какой инструмент используют для проверки соответствия размеров модели заданным допускам?
	контроль размеров

	22
	Закончите предложение

Создание тела путем вращения плоского эскиза вокруг заданной оси выполняется операцией_______.

	выдавливания вращением

	23
	Закончите предложение

Процесс «натягивания» замкнутого профиля вдоль направляющей траектории для получения трубы или пружины называется операцией_______.

	выдавливания по траектории

	24
	Напишите ответ
Как называется функция CAD, позволяющая автоматически обновлять виды и размеры при изменении 3D-модели?
	ассоциативность

	25
	Закончите предложение

Удаление внутренней части объема у твердого тела для создания полости или уменьшения веса называется_______.

	оболочкой

	26
	Закончите предложение

Для проверки собираемости механизмов и предотвращения столкновений деталей в сборке используется инструмент анализа кинематики — _______.

	проверка интерференции

	27
	Закончите предложение

Параметрическая связь, заставляющая ось цилиндра оставаться перпендикулярной плоскости другого элемента, называется_______.

	зависимостью (ограничением) перпендикулярности

	28
	Закончите предложение

Представление экспериментальных данных о деформации балки под нагрузкой в виде цветовой карты на ее поверхности внутри САПР называется методом_______.

	конечно-элементного анализа (FEA) или топологической оптимизации

	29
	Напишите ответ
Какой термин обозначает совокупность правил и шаблонов оформления чертежей, принятых в организации?
	стандарт предприятия

	30
	Закончите предложение

При деталировании сборочного чертежа каждый отдельный элемент сохраняется в файл с расширением, соответствующим правилам хранения конструкторской документации, например, .dwg или_______.

	.cdw (для КОМПАС-3D)

	31
	Закончите предложение

Для наглядного объёмного представления детали в инженерной графике чаще всего применяют  _______.

	аксонометрию

	32
	Закончите предложение

Передача вращательного движения между валами, оси которых пересекаются, чаще всего осуществляется с помощью передачи коническими_______.

	зубчатыми колесами

	33
	Закончите предложение

Проекция, в которой направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций, называется _______.

	ортогональной

	34
	Закончите предложение

Крепежное изделие, имеющее головку на одном конце и резьбу на другом для соединения деталей с использованием гайки, называется_______.

	болтом

	35
	Закончите предложение

Местный разрез выделяется на виде от основной сплошной линии контура тонкой линией свободного очертания, называемой_______.

	волнистой линией обрыва

	36
	Закончите предложение

Изображение изделия, мысленно разрезанного одной или несколькими плоскостями и повернутого так, чтобы показать внутреннее устройство, называется_______.

	разрезом

	37
	Закончите предложение

Соединение двух труб одного диаметра под углом без изменения их формы выполняется с помощью стандартного элемента —_______.

	отвода


	38
	Закончите предложение

Единая система конструкторской документации в сокращённой форме обозначается как _______.

	ЕСКД

	39
	Закончите предложение

Автоматическое создание двумерных проекций (видов спереди, сверху, слева) из готовой трехмерной модели выполняется через Мастер формирования_______.

	базовых видов

	40
	Закончите предложение

Для придания фотореалистичного вида пластиковой детали в окне рендеринга назначается материал с определенным коэффициентом_______.

	преломления (IOR) или шероховатости


И.о. директора ПИ (филиала) 

ДГТУ в г. Таганроге             _____________________        Старченко Ирина Борисовна         
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