Приложение к ОМ

Тестовые задания
	№
	Задание 
	Правильный ответ 

	ОПК-4. Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и представлять экспериментальные данные

	ОПК-4.1 Способен применять принципы работы электротехнического оборудования и принципы его использования

	Дисциплина: Электротехника и электроника

	1
	Выберите один правильный ответ

Для наблюдения формы сигнала прямоугольного импульса и измерения его длительности специалист использует осциллограф. Почему для получения достоверных экспериментальных данных входное сопротивление щупа осциллографа должно быть значительно больше выходного сопротивления исследуемой схемы?

А) Чтобы увеличить чувствительность прибора к низким частотам

Б) Чтобы исключить «просадку» напряжения и искажение формы импульса из-за шунтирования участка цепи

В) Для обеспечения гальванической развязки от сети питания

Г) Чтобы перевести прибор в режим измерения действующего значения

	(Б)

Чтобы исключить «просадку» напряжения и искажение формы импульса из-за шунтирования участка цепи



	2
	Установите соответствие между элементом электрической цепи и физическим принципом его работы или основной функцией в системе измерений
Элемент / Устройство

Принцип работы / Функция

А. Трансформатор тока

1. Преобразование электрической энергии в тепловую необратимым образом согласно закону Джоуля-Ленца
Б. Полупроводниковый диод

2. Создание падения напряжения, пропорционального протекающему току, для расширения пределов измерения амперметра

В. Резистор

3. Выпрямление переменного тока за счет нелинейности вольт-амперной характеристики p-n перехода


	А — 2.

Б — 3.

В — 1.



	3
	Закончите предложение

В отличие от однополупериодной схемы, двухполупериодная мостовая схема выпрямления использует оба полупериода входного напряжения, что позволяет уменьшить коэффициент пульсаций выходного тока без увеличения емкости_______.

	сглаживающего фильтра

	4
	Закончите предложение

Прибор магнитоэлектрической системы может измерять только постоянный ток, так как вращающий момент создается взаимодействием поля постоянного магнита и катушки с током, а для измерения переменного тока перед ним обязательно включается_______.

	выпрямительный преобразователь

	5
	Закончите предложение

Принцип работы трансформатора основан на явлении _______.

	электромагнитная индукция

	6
	Закончите предложение

Для защиты силовой цепи от токов короткого замыкания используется автоматический выключатель, принцип действия которого основан на разновременном срабатывании теплового и_______.

	электромагнитного расцепителей

	7
	Закончите предложение

Для измерения силы тока в электрической цепи применяют прибор —_______.

	амперметр

	8
	Закончите предложение

Основной принцип действия асинхронного двигателя базируется на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора и токов _______.

	в роторе

	9
	Закончите предложение

Работа синхронного генератора основана на изменении магнитного потока, пронизывающего обмотку статора, которое происходит при вращении ротора, питаемого постоянным током возбуждения, то есть на принципе_______.

	наведения ЭДС во вращающихся контурах

	10
	Закончите предложение

Чтобы прибор оказывал минимальное влияние на исследуемую цепь при измерении напряжения, он должен обладать максимально большим внутренним сопротивлением, поэтому вольтметр всегда подключается к участку цепи_______.

	параллельно

	11
	Закончите предложение

Для определения мощности в цепи переменного тока методом амперметра, вольтметра и ваттметра показания последнего прибора необходимо разделить на произведение показаний первых двух, чтобы вычислить коэффициент_______.

	мощности ([image: image2.png]


).

	12
	Закончите предложение

При обработке серии из пяти измерений сопротивления студент вычисляет среднее арифметическое значение, а затем определяет случайную погрешность, используя метод расчета среднего_______.

	квадратического отклонения

	13
	Закончите предложение

Для наблюдения формы периодического сигнала прямоугольной формы и измерения длительности его фронтов специалист использует электронно-лучевой или цифровой запоминающий_______.

	осциллограф

	14
	Закончите предложение

Если стрелка аналогового прибора зашкаливает за предел шкалы, это означает нарушение условий наблюдения, и для безопасного продолжения эксперимента переключатель пределов мультиметра следует перевести на следующую ступень в сторону_______.

	увеличения (вверх)

	15
	Закончите предложение

Для выпрямления переменного тока используют устройство на основе _______.

	диода

	16
	Закончите предложение

При расчёте цепей постоянного тока основным законом, связывающим ток, напряжение и сопротивление, является закон _______.

	Ома

	17
	Закончите предложение

Принцип действия генератора постоянного тока основан на возникновении ЭДС в проводнике, движущемся в _______.

	 магнитном поле

	18
	Закончите предложение

Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в выпрямительных схемах используют _______.

	 конденсатор

	19
	Закончите предложение

В основе принципа работы силового трансформатора лежит явление электромагнитной индукции, поэтому его магнитопровод набирается из листов электротехнической стали для уменьшения потерь на _______.

	вихревые токи

	20
	Закончите предложение

Чтобы уменьшить пусковой ток асинхронного двигателя, применяют схему пуска _______.

	звезда‑треугольник

	ОПК-4.2: Способен применять принципы работы оборудования и принципы использования инструментов в области материаловедения и металлургии

	Дисциплина: Теплотехника металлургии

	21
	Выберите один правильный ответ

Какое действие является принципиально необходимым для корректировки показаний прибора?
А) Увеличение расстояния от объектива до раскаленного металла для снижения теплового воздействия на линзу. 
Б) Внесение поправки на коэффициент излучения ([image: image4.png]


) или использование метода «исчезающей нити» с учетом того, что реальный металл не является абсолютно черным телом. 
В) Охлаждение корпуса пирометра проточной водой во время замера. 
Г) Переключение шкалы прибора из градусов Цельсия в Кельвины без изменения настроек коэффициента.
	(Б) 
Внесение поправки на коэффициент излучения ([image: image6.png]


) или использование метода «исчезающей нити» с учетом того, что реальный металл не является абсолютно черным телом 

	22
	Установите соответствие между теплотехническим оборудованием и физическим принципом его работы или основной функцией в металлургическом процессе
Оборудование

Принцип работы / Функция

А. Регенератор

1. Использование кинетической энергии струи холодного воздуха для подсоса горячих доменных газов без движущихся частей

Б. Эжектор

2. Преобразование электрической энергии в тепловую внутри самого расплава под действием переменного магнитного поля

В. Индукционная печь

3. Накопление теплоты отходящих дымовых газов в кирпичной насадке для последующего нагрева воздушного дутья или газа

Г. Котел-утилизатор

4. Охлаждение высокотемпературных продуктов сгорания водой до температур, безопасных для газоочистного оборудования


	А — 3.

Б — 1.

В — 2.

Г — 4.



	23
	Закончите предложение

В мартеновской печи регенеративный принцип нагрева воздуха достигается за счет попеременного пропускания холодного воздуха через предварительно нагретые_______.

	насадки регенераторов

	24
	Закончите предложение

В доменной печи для предотвращения разрушения футеровки горна жидким чугуном используется естественное водяное охлаждение, при котором холодильники устанавливаются таким образом, чтобы образовать защитный слой застывшего металла —_______.

	гарнисаж

	25
	Закончите предложение

Принцип работы вращающейся печи для обжига известняка основан на противотоке материала и горячих газов, а также на использовании подъемных полок — цепной завесы — для интенсификации теплообмена за счет увеличения площади_______.

	испарения и теплопередачи

	26
	Закончите предложение

В методической нагревательной печи прокатного стада трехзонная система отопления позволяет обеспечить постепенный нагрев заготовок, где в сварочной зоне температура факела достигает максимума для компенсации тепловых_______.

	потерь излучением от поверхности металла

	27
	Закончите предложение

Для измерения температуры расплавленного металла в металлургической печи применяют _______.

	пирометр

	28
	Закончите предложение

Для разделения расплавленного металла и шлака в промежуточном ковше используют принцип разности плотностей, однако для ускорения всплытия включений применяют продувку инертным газом, которая создает эффект_______.

	барботажа (перемешивания)

	29
	Закончите предложение

При проектировании нагревательной печи для слитков учитывают явление температурного перепада, чтобы избежать _______.

	термических трещин

	30
	Закончите предложение

В установках непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) вторичное охлаждение слитка осуществляется распылением воды форсунками, интенсивность которого регулируется для управления термическими напряжениями и предотвращения образования_______.

	трещин (поверхностных или внутренних)

	31
	Закончите предложение

Для контроля состава отходящих газов в доменном производстве используют _______.

	газоанализатор

	32
	Закончите предложение

При вакуумировании стали дегазация расплава происходит из-за резкого снижения давления над поверхностью металла, что согласно закону Генри, приводит к интенсивному выделению растворенных газов —_______.

	водорода и азота

	33
	Закончите предложение

Для измерения температуры жидкой стали свыше 1000 °C студент-практикант использует одноразовый термоэлектрический преобразователь, который необходимо погрузить в металл на глубину не менее 25 калибров для исключения погрешности от_______.

	отвода тепла по чехлу термопары (теплопроводности)

	34
	Закончите предложение

В дуговой сталеплавильной печи основной источник тепловой энергии - _______.

	электрическая дуга

	35
	Закончите предложение

Для определения коэффициента теплопроводности огнеупорного кирпича экспериментальным путем измеряют плотность теплового потока и градиент температур, после чего обрабатывают данные согласно закону_______.

	Фурье

	36
	Закончите предложение

Для снижения тепловых потерь через футеровку печи применяют_______.

	теплоизоляционные материалы (огнеупоры)

	37
	Закончите предложение

При обработке кривой охлаждения сплава (данные эксперимента) точка перелома графика, называемая «критической точкой», позволяет определить температуру фазового перехода — _______.

	солидус или ликвидус

	38
	Закончите предложение

Для бесконтактного измерения температуры движущейся полосы горячего проката в линии стана устанавливается радиационный пирометр, принцип действия которого основан на регистрации интенсивности собственного теплового_______.

	излучения объекта

	39
	Закончите предложение

При моделировании тепловой работы изложницы наблюдение за скоростью затвердевания шейки прибыли позволяет оценить эффективность утепления и предотвратить образование поверхностного дефекта — _______.

	усадочной раковины

	40
	Закончите предложение

При выборе огнеупорного материала для футеровки учитывают его основную характеристику -  _______.

	огнеупорность


И.о. директора ПИ (филиала) 

ДГТУ в г. Таганроге              ____________       Старченко Ирина Борисовна         

6

