Приложение к ОМ
Тестовые задания
	№
	Задание 
	Правильный ответ 

	ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами металлургической отрасли

	ОПК-7.1 Знает и умеет использовать основные положения по составлению и применению технической документации, стандартизации и сертификации в сфере материаловедения и технологии материалов

	Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

	1
	Выберите один правильный ответ
В цех поступил листовой прокат из нержавеющей стали. Для подтверждения того, что химический состав материала соответствует заявленной марке (например, 12Х18Н10Т), инженер отдела контроля качества должен проверить наличие обязательного документа от завода-изготовителя. Как называется этот документ согласно правилам сертификации? 
А) Технологическая инструкция. 
Б) Паспорт качества (или сертификат о качестве).
В) Акт входного контроля предприятия. 
Г) Инструкция по охране труда.

	(Б)
Паспорт качества (или сертификат о качестве).

	2
	Установите соответствие между видом технической документации и его определением согласно правилам стандартизации
Вид документа
Определение
А. ГОСТ (Межгосударственный стандарт)
1. Документ, устанавливающий требования к конкретной продукции, услуге или процессу одного предприятия, утвержденный этим предприятием
Б. ТУ (Технические условия)
2. Нормативный документ, который по согласованию с заказчиком может быть разработан на новые виды продукции, на которые еще не существуют государственные стандарты
В. СТО (Стандарт организации)
3. Региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ

	А — 3.
Б — 2.
В — 1.


	3
	Закончите предложение
Нормативный документ, который разрабатывается предприятием на новую продукцию при отсутствии государственного стандарта и утверждается его руководителем, называется_______.

	технические условия (ТУ)

	4
	Закончите предложение
Государственный стандарт Российской Федерации обозначается аббревиатурой ГОСТ Р, а межгосударственный стандарт, действующий на территории стран СНГ, обозначается как_______.

	ГОСТ

	5
	Закончите предложение
Документ, который устанавливает правила и общие принципы в отношении процессов и методов, — это _______.

	стандарт

	6
	Закончите предложение
Внутренний стандарт, разработанный непосредственно для нужд конкретного предприятия (завода) и утвержденный приказом директора, классифицируется как стандарт_______.

	организации (СТО)

	7
	Закончите предложение
Процедура подтверждения соответствия метрологических характеристик СИ установленным требованиям — это_______.

	поверка

	8
	Закончите предложение
Документ, содержащий основные технические характеристики материала, правила применения и меры безопасности, — это _______.

	паспорт (или паспорт качества)

	9
	Ответьте на вопрос
В каком документе необходимо фиксировать результаты контроля качества партии материала?

	протокол испытаний

	10
	Ответьте на вопрос
Какой документ необходим для подтверждения соответствия продукции требования стандарта или техрегламента?

	сертификат соответствия

	11
	Закончите предложение
Характеристика средства измерения, определяющая допустимые пределы погрешности, — это_______.

	класс точности

	12
	Закончите предложение
Разность между измеренным и истинным значением величины называется_______.

	погрешностью

	13
	Закончите предложение
Процедура установления органом по сертификации соответствия продукции или услуги обязательным требованиям стандартов или технических регламентов, завершающаяся выдачей документа (знака), называется_______.

	сертификацией

	ОПК-7.2 Способен применять и внедрять систему менеджмента качества на предприятии

	Дисциплина: Менеджмент качества в металлургии

	14
	Выберите один правильный ответ
На металлургическом комбинате внедряется система менеджмента качества (СМК) для повышения конкурентоспособности продукции. Какой документ является основополагающим, определяющим политику в области качества, цели и распределение ответственности? 
А) Технологическая инструкция по выплавке стали. 
Б) Руководство по качеству.
В) Акт о браке за смену. 
Г) Прейскурант цен на готовую продукцию.

	(Б) 
Руководство по качеству.

	15
	Установите соответствие между документом системы менеджмента качества и его функциональным назначением в структуре документации металлургического предприятия
Документ СМК
Назначение
А. Политика в области качества
1. Детальное описание последовательности действий оператора поста управления МНЛЗ при разливке стали
Б. Руководство по качеству
2. Формулировка общих намерений и стратегических направлений развития организации, официально утвержденная директором
В. Рабочая инструкция
3. Описание взаимодействия процессов, структуры управления СМК и ссылки на действующие регламентирующие документы

	А — 2.
Б — 3.
В — 1.


	16
	Вставьте пропущенное слово
_______ — это разовое исправление самого нарушения или его непосредственных последствий.
	Коррекция

	17
	Закончите предложение
Основным документом верхнего уровня, описывающим систему менеджмента качества предприятия, область её применения и ссылки на другие процедуры, является_______.

	Руководство по качеству

	18
	Закончите предложение
Официальное заявление высшего руководства о своих намерениях и целях, служащее общей основой для действия системы менеджмента качества, называется_______.

	Политика в области качества

	19
	Закончите предложение
Детальный документ, описывающий последовательность действий конкретного рабочего (например, сталевара или оператора МНЛЗ) при выполнении технологической операции, называется_______.

	рабочая инструкция

	20
	Закончите предложение
Для обеспечения актуальности документов в СМК применяют систему _______.

	управления документацией

	21
	Вставьте пропущенное слово
При изменении технологического регламента технолог оформляет ______ изменений 
	лист (или протокол)

	22
	Закончите предложение
Для выявления корневых причин возникновения дефекта путем их структурирования по категориям «человек», «машина», «метод», «материал» используется причинно-следственная диаграмма, названная в честь профессора Исикавы — _______.

	диаграмма «рыбий скелет»

	23
	Закончите предложение
Согласно принципу Парето, применяемому для приоритизации проблем качества, примерно 80% всех дефектов вызываются_______.

	20% причин (факторов)

	24
	Закончите предложение
Для визуального контроля стабильности технологического процесса и своевременного обнаружения особых причин вариабельности используются контрольные карты_______.

	Шухарта

	25
	Закончите предложение
Деятельность, направленная на устранение непосредственной причины выявленного несоответствия для предотвращения его повторного возникновения, в терминологии СМК называется_______.

	корректирующее действие

	26
	Закончите предложение
Способность проследить историю, применение или местонахождение объекта (например, слитка стали) через все стадии производства по номеру плавки осуществляется посредством установления_______.

	прослеживаемости

	ОПК-7.3 Способен составлять техническую и нормативную документацию в предметной области

	Дисциплина: Основы составления технической и нормативной документации

	27
	Выберите один правильный ответ
Инженер-конструктор разрабатывает чертеж детали «Вал-шестерня» в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Для того чтобы любой технолог на заводе однозначно понял требования к точности расположения посадочного отверстия относительно базовой оси, необходимо правильно оформить соответствующий элемент технической документации.
В какой раздел чертежа и каким образом вносятся требования к допускам формы и расположения поверхностей?
А) Непосредственно над основной надписью (штампом) внутри рамки произвольного размера со свободным текстом. 
Б) В специальную таблицу под изображением детали, где указываются массы и материалы. 
В) В текстовую часть технических требований в виде записи по типу: «⌖0,1 А», «Ø0,05 Б».
Г) На отдельном выносном элементе в масштабе 2:1 без использования специальных знаков. 

	(В)
В текстовую часть технических требований в виде записи по типу: «⌖0,1 А», «Ø0,05 Б»


	28
	Установите соответствие между типом документации (левая колонка) и его характеристикой согласно правилам оформления, в машиностроении и металлургии
Вид документа
Назначение / Содержание
А. Чертеж детали
1. Текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта
Б. Сборочный чертеж (СБ)
2. Документ, содержащий изображение изделия и данные, необходимые именно для его изготовления и контроля как отдельного элемента
В. Спецификация
3. Документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки и контроля на месте монтажа
Г. Пояснительная записка
4. Текстовый документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых технических решений

	А — 2.
Б — 3.
В — 1.
Г — 4.


	29
	Закончите предложение
Документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его изготовления и контроля, называется _______.

	чертеж детали

	30
	Закончите предложение
Нормативный текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, называется _______.

	спецификация

	31
	Закончите предложение
Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций (например, валик или литой корпус), классифицируется как _______.

	деталь

	32
	Закончите предложение
Национальный стандарт, применяемый на добровольной основе, в РФ обозначается как   _______.

	ГОСТ Р

	33
	Вставьте пропущенное слова
Совокупность документов, описывающих изделие и необходимых для его изготовления, эксплуатации и ремонта, — это ______ документация.
	конструкторская

	34
	Закончите предложение
Параметр шероховатости, наиболее часто указываемый на чертежах, — это _______.

	Ra

	35
	Закончите предложение
Сведения о допусках формы и расположения поверхностей, а также требования к покрытию указываются в технических _______.

	требованиях

	36
	Вставьте пропущенное слово
Для контроля качества на операции в техкарте прописывают _____-контроля и точки замеров.

	метод

	37
	Закончите предложение
Нормативный документ, который разрабатывается предприятием на продукцию при отсутствии государственных стандартов (ГОСТ) и устанавливает полный комплекс требований к этой продукции, называется _______.

	технические условия (ТУ)

	38
	Вставьте пропущенное слово
При передаче документации между подразделениями оформляют _____ передачи 
	акт

	39
	Закончите предложение
Процесс официального утверждения того, что изделие соответствует установленным требованиям безопасности, завершающийся выдачей сертификата, называется_______.

	сертификация

	40
	Закончите предложение
Документ, выпущенный для оперативного внесения изменений в действующую документацию до её переиздания, фиксирующий суть изменения и основание, называется _______.

	извещение об изменении


И.о. директора ПИ (филиала) 
ДГТУ в г. Таганроге               __________________      Старченко Ирина Борисовна         
6

